Với các bước sau trên E3 chú ý

[Board]

1. Load the gadget module

# mount -t tmpfs -o size=1011M tmpfs /tmp

# dd if=/dev/zero of=/tmp/tmp.img bs=1M count=1000

# mkfs.ext3 -L storage /tmp/tmp.img

# insmod g\_mass\_storage.ko file=/tmp/tmp.img removable=1

[H3/M3/M3N]

# echo 1 > /sys/kernel/debug/ee020000.usb/b\_device

[E3]

Tháo usb trên board ra xong chạy :

# echo 1 > /sys/kernel/debug/ee020000.usb/b\_device

Chạy xong gắn usb vào lại rồi chạy:

# echo 2 > /sys/kernel/debug/ee020000.usb/b\_device

[Host PC]

2. Prepare a data file of 100MB at host PC

ex： dd if=/dev/urandom of=file-100m bs=1M count=100

Nguồn : user manual

